<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="60" x2="0" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AtariPCB.pl</text>
<text>IN-12 NIXIE CLOCK</text>
<text>1234567890</text>
<text>2376451098</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="russian-nixies">
<description>&lt;b&gt;Russian IN series nixie tubes&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;

Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Measurements taken from nixies in my collection
&lt;li&gt;http://www.tube-tester.com
&lt;/ul&gt;&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by p.s.troost@student.tue.nl&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="IN-3">
</package>
<package name="IN-12">
<description>May be used with socket: &lt;b&gt;SK-136&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-31XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="N7" library="russian-nixies" package="IN-3" value="IN-3"/>
<element name="N8" library="russian-nixies" package="IN-3" value="IN-3"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="S5" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="S6" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="S7" library="switch-omron" package="B3F-31XX" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3582"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-3100"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="959704"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H3" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H4" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="N1" library="russian-nixies" package="IN-12" value="IN-12A"/>
<element name="N2" library="russian-nixies" package="IN-12" value="IN-12A"/>
<element name="N3" library="russian-nixies" package="IN-12" value="IN-12A"/>
<element name="N4" library="russian-nixies" package="IN-12" value="IN-12A"/>
<element name="N5" library="russian-nixies" package="IN-12" value="IN-12A"/>
<element name="N6" library="russian-nixies" package="IN-12" value="IN-12A"/>
<element name="N9" library="russian-nixies" package="IN-3" value="IN-3"/>
<element name="N10" library="russian-nixies" package="IN-3" value="IN-3"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="N1" pad="2"/>
<contactref element="N2" pad="2"/>
<contactref element="N3" pad="2"/>
<contactref element="N4" pad="2"/>
<contactref element="N5" pad="2"/>
<contactref element="N6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="N1" pad="3"/>
<contactref element="N2" pad="3"/>
<contactref element="N3" pad="3"/>
<contactref element="N4" pad="3"/>
<contactref element="N5" pad="3"/>
<contactref element="N6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="N1" pad="4"/>
<contactref element="N2" pad="4"/>
<contactref element="N3" pad="4"/>
<contactref element="N4" pad="4"/>
<contactref element="N5" pad="4"/>
<contactref element="N6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="N1" pad="5"/>
<contactref element="N2" pad="5"/>
<contactref element="N3" pad="5"/>
<contactref element="N4" pad="5"/>
<contactref element="N5" pad="5"/>
<contactref element="N6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="N1" pad="6"/>
<contactref element="N2" pad="6"/>
<contactref element="N3" pad="6"/>
<contactref element="N4" pad="6"/>
<contactref element="N5" pad="6"/>
<contactref element="N6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="N1" pad="7"/>
<contactref element="N2" pad="7"/>
<contactref element="N3" pad="7"/>
<contactref element="N4" pad="7"/>
<contactref element="N5" pad="7"/>
<contactref element="N6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="N1" pad="8"/>
<contactref element="N2" pad="8"/>
<contactref element="N3" pad="8"/>
<contactref element="N4" pad="8"/>
<contactref element="N5" pad="8"/>
<contactref element="N6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="N1" pad="9"/>
<contactref element="N2" pad="9"/>
<contactref element="N3" pad="9"/>
<contactref element="N4" pad="9"/>
<contactref element="N5" pad="9"/>
<contactref element="N6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="N1" pad="0"/>
<contactref element="N2" pad="0"/>
<contactref element="N3" pad="0"/>
<contactref element="N4" pad="0"/>
<contactref element="N5" pad="0"/>
<contactref element="N6" pad="0"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="N1" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="N2" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="N3" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="N4" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="N8" pad="K"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="N7" pad="K"/>
<contactref element="N8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="S4" pad="2"/>
<contactref element="S5" pad="2"/>
<contactref element="S6" pad="2"/>
<contactref element="S7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="S6" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="S7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="S5" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="N10" pad="K"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="N9" pad="K"/>
<contactref element="N10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="N5" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="N6" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="N7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="N9" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="N1" pad="1"/>
<contactref element="N2" pad="1"/>
<contactref element="N3" pad="1"/>
<contactref element="N4" pad="1"/>
<contactref element="N5" pad="1"/>
<contactref element="N6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
