<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<description>Atari Chipset &lt;p&gt;

Drawn by &lt;a href="http://ivop.free.fr/"&gt;Ivo van Poorten&lt;/a&gt; &amp;lt;&lt;a href="mailto:ivop@free.fr"&gt;ivop@free.fr&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;
Copyright (c) 2010
&lt;p&gt;

SIO Connector Footprint largely based on work by &lt;a href="http://nuxx.net/"&gt;Steve Vigneau&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
Copyright (c) 2009
&lt;p&gt;

This library is licensed under the
&lt;a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/"&gt;Creative Commons Attribution 3.0 United States License&lt;/a&gt;.
&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="CARTRIDGE">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CARTRIDGE">
<pin name="A0" direction="out"/>
<pin name="R/!W" direction="out"/>
<pin name="PHI2" direction="out" function="clk"/>
<pin name="D0"/>
<pin name="RD4" direction="in"/>
<pin name="RD5" direction="in"/>
<pin name="!S4" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!S5" direction="out" function="dot"/>
<pin name="!CCTL" direction="out" function="dot"/>
<pin name="+5V" direction="pwr"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="A1" direction="out"/>
<pin name="A2" direction="out"/>
<pin name="A3" direction="out"/>
<pin name="A4" direction="out"/>
<pin name="A5" direction="out"/>
<pin name="A6" direction="out"/>
<pin name="A7" direction="out"/>
<pin name="A8" direction="out"/>
<pin name="A9" direction="out"/>
<pin name="A10" direction="out"/>
<pin name="A11" direction="out"/>
<pin name="A12" direction="out"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CARTRIDGE" prefix="CART">
<description>Cartridge</description>
<gates>
<gate name="G$$1" symbol="CARTRIDGE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CARTRIDGE">
<connects>
<connect gate="G$$1" pin="!CCTL" pad="15"/>
<connect gate="G$$1" pin="!S4" pad="1"/>
<connect gate="G$$1" pin="!S5" pad="12"/>
<connect gate="G$$1" pin="+5V" pad="13"/>
<connect gate="G$$1" pin="A0" pad="5"/>
<connect gate="G$$1" pin="A1" pad="4"/>
<connect gate="G$$1" pin="A10" pad="P"/>
<connect gate="G$$1" pin="A11" pad="N"/>
<connect gate="G$$1" pin="A12" pad="K"/>
<connect gate="G$$1" pin="A2" pad="3"/>
<connect gate="G$$1" pin="A3" pad="2"/>
<connect gate="G$$1" pin="A4" pad="C"/>
<connect gate="G$$1" pin="A5" pad="D"/>
<connect gate="G$$1" pin="A6" pad="E"/>
<connect gate="G$$1" pin="A7" pad="F"/>
<connect gate="G$$1" pin="A8" pad="H"/>
<connect gate="G$$1" pin="A9" pad="J"/>
<connect gate="G$$1" pin="D0" pad="10"/>
<connect gate="G$$1" pin="D1" pad="9"/>
<connect gate="G$$1" pin="D2" pad="8"/>
<connect gate="G$$1" pin="D3" pad="L"/>
<connect gate="G$$1" pin="D4" pad="6"/>
<connect gate="G$$1" pin="D5" pad="7"/>
<connect gate="G$$1" pin="D6" pad="11"/>
<connect gate="G$$1" pin="D7" pad="M"/>
<connect gate="G$$1" pin="GND" pad="B"/>
<connect gate="G$$1" pin="PHI2" pad="S"/>
<connect gate="G$$1" pin="R/!W" pad="R"/>
<connect gate="G$$1" pin="RD4" pad="A"/>
<connect gate="G$$1" pin="RD5" pad="14"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
