<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIL32">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="KM681000">
<pin name="N.C." direction="pas"/>
<pin name="A16" direction="pas"/>
<pin name="A14" direction="pas"/>
<pin name="A12" direction="pas"/>
<pin name="A7" direction="pas"/>
<pin name="A6" direction="pas"/>
<pin name="A5" direction="pas"/>
<pin name="A4" direction="pas"/>
<pin name="A3" direction="pas"/>
<pin name="A2" direction="pas"/>
<pin name="A1" direction="pas"/>
<pin name="A0" direction="pas"/>
<pin name="I/O1" direction="pas"/>
<pin name="I/O2" direction="pas"/>
<pin name="I/O3" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="I/O4" direction="pas"/>
<pin name="I/O5" direction="pas"/>
<pin name="I/O6" direction="pas"/>
<pin name="I/O7" direction="pas"/>
<pin name="I/O8" direction="pas"/>
<pin name="!CS1" direction="pas"/>
<pin name="A10" direction="pas"/>
<pin name="!OE" direction="pas"/>
<pin name="A11" direction="pas"/>
<pin name="A9" direction="pas"/>
<pin name="A8" direction="pas"/>
<pin name="A13" direction="pas"/>
<pin name="!WE" direction="pas"/>
<pin name="CS2" direction="pas"/>
<pin name="A15" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="KM681000" prefix="IC">
<description>KM681000 128K x8 bit Low Power CMOS Static RAM

www.AtariPCB.pl</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="KM681000"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIL32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="!OE" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="!WE" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="A10" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="A11" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="A12" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="A13" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="A14" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="A15" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="A16" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="A5" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="A6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="A8" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="A9" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="CS2" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="N.C." pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="32"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
